|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Envelope | Required Maximum U-Value (W/m2K) | Actual U-Value (W/m2K) | Insulation Material |
| Roof  | 0.048 | 0.042 | Rigid Insulation |
| Walls Above Grade  | 0.104 | 0.101 | Spray-Applied Cellulosic Insulation |
| Windows | 0.55 | 0.41 | Supperglass, Kryton |
| Floors | 0.087 | 0.082 | - |